1. FPGA输入“测试样本“，提取频谱特性，然后依次输入“测试比对库”的100组音频数据，和输入样本比对，筛选出来自同一人的音频；
2. 给出刷选计算时间延迟。